נראה כי שני אופרטרים LSI הם קומוטטיביים:

נסמן:

*תחילה נחשב:*

*נחשב את כפל המטריצות בסדר הפוך באותו אופן:*